**EJERCICIO DE Ctrl-M**

**Las marcas se escriben así**

**De entrada o a recibir**

HAJD8800-OK-AOJD000D ODAT

JCLANTERI-OK-JCLHABILIT ODAT

**De salida** JCLANTERI-OK-JCLHABILIT ODAT + ( + deja)

JCLANTERI-OK-JCLHABILIT ODAT - (- borra)

**Escribir las marcas según estas indicaciones en formulario (A)**

1. AOJD000D debe recibir marca del JCL HAJD8800

Y deja al JCL AOJD400D y AOJDTC10

Y borra entrada

**De entrada**

HAJD8800-OK-AOJD000D ODAT

**De salida**

AOJD000D-OK-AOJD400D ODAT +

AOJD000D-OK-AOJDTC10 ODAT +

HAJD8800-OK-AOJD000D ODAT –

1. AOJD400D debe recibir marca de JCL AOJD000D

Y deja al JCL AOJD450D

Y borra entrada

**De entrada**

AOJD000D-OK-AOJD400D ODAT

**De salida**

AOJD400D-OK-AOJD450D ODAT +

AOJD000D-OK-AOJD400D ODAT -

1. AOJD450D debe recibir marca de JCL AOJD000D y LEJPD821

Y deja al JCL BKFINAOD y AOJD500D

Y borra entradas

**De entrada**

AOJD000D-OK-AOJD450D ODAT

LEJPD821-OK-AOJD450D ODAT

**De salida**

AOJD450D-OK-BKFINAOD ODAT +

AOJD450D-OK-AOJD500D ODAT +

AOJD000D-OK-AOJD450D ODAT -

LEJPD821-OK-AOJD450D ODAT -

1. AOJD500D debe recibir marca de JCL AOJD450D

Y deja al JCL BKFINAOD y AOJD100D

AOJDTC10 AMJC000D BKFINAOD

Y borra entrada

**De entrada**

AOJD450D-OK-AOJD500D ODAT

**De salida**

AOJD500D-OK-BKFINAOD ODAT +

AOJD500D-OK-AOJD100D ODAT +

AOJD500D-OK-AOJDTC10 ODAT +

AOJD500D-OK-AMJC000D ODAT +

AOJD500D-OK-BKFINAOD ODAT +

AOJD450D-OK-AOJD500D ODAT -

1. AOJDTC10 debe recibir marca de JCL AOJD000D

Y deja al JCL AOJDCACO y AMJCTUMU

Y AOJD200D y AOJDTDDI

Y borra entrada

**De entrada**

AOJD000D-OK-AOJDTC10 ODAT

**De salida**

AOJDTC10-OK-AOJDCACO ODAT +

AOJDTC10-OK-AMJCTUMU ODAT +

AOJDTC10-OK-AOJD200D ODAT +

AOJDTC10-OK-AOJDTDDI ODAT +

AOJD000D-OK-AOJDTC10 ODAT -

1. AOJDSAM1 no tiene marca de entrada corre a las 7:00

Y deja al JCL AOJD010D

**De entrada**

**De salida**

AOJDSAM1-OK-AOJD010D ODAT +

1. AOJD010D debe recibir marca de JCL AOJDSAM1

Y deja al JCL AOJPSEUA

Y borra entrada

**De entrada**

AOJDSAM1-OK- AOJD010D ODAT

**De salida**

AOJD010D-OK-AOJPSEUA ODAT +

AOJDSAM1-OK-AOJD010D ODAT -

1. AOJDTHMA debe recibir marca de JCL DSNAIC04

Y deja al JCL BKFINAOD

Y borra entrada

**De entrada**

DSNAIC04-OK-AOJDTHMA ODAT

**De salida**

AOJDTHMA-OK- BKFINAOD ODAT +

DSNAIC04-OK-AOJDTHMA ODAT -

1. AOJDTDDI debe recibir marca de JCL AOJDTC10

ATMBAKIN

Y deja al JCL BKFINAOD AOJDTDAB

Y borra entrada

**De entrada**

AOJDTC10-OK-AOJDTDDI ODAT

ATMBAKIN-OK-AOJDTDDI ODAT

**De salida**

AOJDTDDI-OK-BKFINAOD ODAT +

AOJDTDDI-OK-AOJDTDAB ODAT +

AOJDTC10-OK-AOJDTDDI ODAT -

ATMBAKIN-OK-AOJDTDDI ODAT -

1. BKFINAOD debe recibir marca de JCL AOJDTDDI

AOJD450D

AOJDTRAC

AOJDTHMA

AOJD500D

Y borra entrada

**De entrada**

AOJDTDDI-OK-BKFINAOD ODAT

AOJD450D-OK-BKFINAOD ODAT

AOJDTRAC-OK-BKFINAOD ODAT

AOJDTHMA-OK-BKFINAOD ODAT

AOJD500D-OK-BKFINAOD ODAT

**De salida**

AOJDTDDI-OK-BKFINAOD ODAT -

AOJD450D-OK-BKFINAOD ODAT -

AOJDTRAC-OK-BKFINAOD ODAT -

AOJDTHMA-OK-BKFINAOD ODAT -

AOJD500D-OK-BKFINAOD ODAT -

1. AOJDTRAC debe recibir marca de JCL PTKE095

Y deja al JCL AOJPTRTA AOJD955M

BKFINAOD

Y borra entrada

**De entrada**

PTKE095-OK-AOJDTRAC ODAT

**De salida**

AOJDTRAC-OK-AOJPTRTA ODAT +

AOJDTRAC-OK-AOJD955M ODAT +

AOJDTRAC-OK-BKFINAOD ODAT +

PTKE095-OK-AOJDTRAC ODAT -

**formulario (A)** (para cada JCL)

**JCL** : nombre

FROM TIME : si tiene indicado hora

IN : marcas

OUT : marcas

**JCL** : nombre

FROM TIME : si tiene indicado hora

IN : marcas

OUT : marcas

**JCL** : nombre

FROM TIME : si tiene indicado hora

IN : marcas

OUT : marcas

**Hacer esquema de dependencias de estos JCL**

Usar modo de grafico de flujo que le acomode